[bookmark: _GoBack][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
image7.jpeg
OPV Schaltung 2

Frage 8 von 10 (3 Punkte)
Nicht beantwortet

Es ist folgende Schaltung gegeben:
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Der ideale Operationsverstarker wird mit =15V betrieben. Weiterhin seien us = 4V und u; = 5V Welche Aussage trifft
zu?

O a = 0V, dakeine Ruckkopplung vorhanden ist.

O ta=-15V.
O va=15V.
O ta=-1V.

O me=1V.
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OPV Schaltung 1
Frage 1 von
Nicht bean

unkte)

Es ist folgende Schaltung gegeben:
o,

u

© nd
Der ideale Operationsverstarker wird mit =15V betrieben. Weiterhin seien ug = 5V und u; = 4V Welche Aussage trifft
Zu?7.

U = —1V.
ug = 15V
u, = —15V.

.
g = OV, da keine Ruckkopplung vorhanden ist.
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Operationsverstarker dimensionieren 4

Frage 6 von 10 (5 Punkte)
Nicht beantwortet
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Die Operationsverstarkerschaltung soll eine Verstarkung von v = 3 haben. R sei 1 k). Wie groR muss Ry sein?
OR=HR
[] Aus gegebenen GréRen nicht berechenbar.
7] 50090
[0 R=2-R

0 2kQ




image10.jpeg
Operationsverstarker als Quelle

Frage 1 von 10 (3 Punkte)
Nicht beantwortet (in Bearbeitung)

Ein Operationsverstarker ist eine...

O stromgesteuerte Spannungsquelle

O spannungsgesteuerte Stromquelle

O stromgesteuerte Stromquelle

@ spannungsgestuerte Spannungsquelle
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Welche Schaltung ist ein nicht-invertierender Verstarker?
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Welche Schaltung ist ein invertierender Verstarker?
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Ideale Schaltungen

Frage 10 von 10 (4 Punkte)
Nicht beantwortet

Welche der folgenden idealen Schaltungen sollte man auf keinen Fall betreiben?

Bedenken Sie die auftretenden Widersténde, Strme und Spannungen!
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Gleichstrommotor

Frage 5von 10 (3 Punkte)
Nicht beantwortet

Ein Gleichstrommotor ist ein...

O rein resistiver Verbraucher

O kapazitiver Verbraucher
induktiver Verbraucher
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Folgende Schaltung ist gegeben:

=]
Lip)

ale) 3 =

Markieren Sie das Gleichstromersatzschaltbild fir w = 0.
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Gegenkopplung 2

Frage 4von 10 (4 Punkte)
Nicht beantwortet

Was gilt bei einer idealen Operationsverstarkerschaltung mit Gegenkopplung?

Der Ausgangsstrom ist gleich der Summe der Eingangsstrome.

[ Der Eingangsstrom des Operationsverstarkers ist null
[ Die Eingangsspannungsdifferenz uz am Operationsverstarker ist null
[ Die Schaltung invertiert.
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Gegenkopplung 1

Frage 4 von 10 (4 Punkte)
Nicht beantwortet

Was versteht man unter einer Gegenkopplung bei einem Operationsverstarker?

[] Der invertierende Eingang ist iiber ein Koppel-Netzwerk mit dem nicht-invertierenden Eingang verbunden.
[] Der Operationsverstarkung arbeitet als Komparator.
[] Der Ausgang ist tiber ein Koppel-Netzwerk mit dem nicht-invertierenden Eingang verbunden.

[] Der Ausgang ist tiber ein Koppel-Netzwerk mit dem invertierenden Eingang verbunden.
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Freilaufdiode

Frage 7 von 10 (3 Punkte)
Nicht beantwortet

Um den Transistor beim Ausschalten einer induktiven Last nicht zu zerstéren, mochten Sie eine Freilaufdiode einsetzen.
Welche Schaltung ist korrekt?

o +15V
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Wobei handelt es sich um ein Ersatzschaltbild eines Bipolartransistors?
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Energie im Kondensator

Frage 7 von 10 (4 Punkte)
Nicht beantwortet (in Bearbeitung)

In welcher Form speichert ein Kondensator maf3geblich Energie?

[ Kinetische Energie.
[] Thermische Energie.
[] Magnetische Energie.
Elektrische Energie.
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Emitterschaltung 4

Frage 8von 10 (4 Punkte)
Nicht beantwortet

Ry
e

Sie haben an einer Emitterschaltung eine Eingangsspannung U, = 4 V und eine Basis-Emitter-Spannung
vonUp = 0,7 V. Sie méchten einen Basisstrom von Ip = 50 1A einstellen.

Wie groR muss dafir der Basiswiderstand Rp sein?

O Rp = 14kQ
O Rp =150
O Rp = 80kQ

O Rp =66k
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Emitterschaltung 2

Frage 10 von 10 (4 Punkte)
Nicht beantwortet

o

Sie haben an einer Emitterschaltung eine Eingangsspannung U, = 5V und eine Basis-Emitter-Spannung
von Up = 0,7 V. Sie méchten einen Basisstrom von Ip = 50 pA einstellen.

Wie groR muss dafir der Basiswiderstand Rp sein?

[ Rp =86kQ
[] Re=12u0
[] Re=1,4kQ

[ Rp =100k
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Eingang einer Verstérkerschaltung

Frage 4 von 10 (4 Punkte)
Nicht beantwortet

Gegeben ist folgende Schaltung, wobei der Operationsverstarker ideal sei:

u u.

2 2

Welche Aussagen sind korrekt?

[ Der Widerstand R1 bestimmt den Strom, der in den Eingang der Schaltung flie@t.
[] Die Eingangsspannung wird am Spannungsteiler aus R1 und R2 aufgeteilt.
[] Eine an den Eingang angeschlossene Spannungsquelle wird nicht belastet.

[] Der Eingangswiderstand ist unendlich gro.
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Bipolartransistor als Quelle

Frage 2 von 10 (3 Punkte)
Nicht beantwortet

Ein Bipolartransistor ist (im Linearbetrieb) eine...

(O spannungsgesteuerte Spannungsquelle
(O stromgesteuerte Spannungsquelle
(O stromgesteuerte Stromquelle

(O spannungsgesteuerte Stromquelle
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Basis-Emitter-Strecke

Frage 7von 10 (3 Punkte)
Nicht beantwortet

Die Basis-Emitter-Strecke eines Bipolar-Transistors verhalt sich (fiir niedrige Frequenzen) wie...

eine Kapazitat
eine Diode
eine Induktivitat
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Ausschalten

Frage 6 von 10 (4 Punkte)
Nicht beantwortet

Was passiert beim Ausschalten einer induktiven Last?

[ Eswird eine groRe negative Spannung induziert.
0 Die Induktivitat mochte den Stromfluss erhalten.
@ Die Spannung bricht schlagartig zusammen.
[ Es wird ein groRer negativer Strom induziert.
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Arbeitspunkt

Frage 1von 10 (4 Punkte)
Nicht beantwortet

Welche Aussagen Uber den Arbeitspunkt einer Bipolartransistorverstérkerschaltung sind korrekt?

[] Im Arbeitspunkt wird die Schaltung als linear angenommen.

[] Der Arbeitspunkt wird anhand des Gleichstrom-Ersatzschaltbilds bestimmt.

[] Der Arbeitspunkt ist der Schnittpunkt von Eingangs- und Ausgangskennlinie des Transistors.
[] Der Arbeitspunkt ist frequenzabhangig.
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Anschliisse eines Bipolartransistors

Frage 7 von 10 (3 Punkte)
Nicht beantwortet

Welcher Anschluss wird in der Emitterschaltung als Eingang verwendet?

O Kollektor
O Emitter

O Basis
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Anschliisse Bipolartransistor

Frage 4von 10 (3 Punkte)
Nicht beantwortet

Wahlen Sie das Schaltbild mit der richtigen Bennenung der Anschlusse des Bipolartransistors aus.

O E
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Anschliisse 3

Frage 2von 10 (3 Punkte)
Nicht bean

Markieren Sie die Basis im Schaltzeichen des Bipolartransistors.
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Anschlusse 1

Frage 5 von 10 (3 Punkte)
Nicht beantwortet

Markieren Sie den Kollektor im Schaltzeichen des Bipolartransistors.
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Aktive Bauelemente identifizieren 2

Frage 3 von 10 (3 Punkte)
Nicht beantwortet

Markieren Sie den Operationsverstarker.
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Aktive Bauelemente 2

Frage 3von 10 (5 Punkte)
Nicht beantwortet

Welche Bauelemente bezeichnet man als aktiv?

O spule

[ Bipolartransistor

[ Kondensator

) Widerstand

[} Operationsverstarker
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Aktive Bauelemente identifizieren 1

Frage 9 von 10 (3 Punkte)
Nicht beantwortet

Markieren Sie den Transistor.
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Folgende Schaltung ist gegeben:

o 2
Markieren Sie das Wechselstromersatzschaltbild fiir w — oo.
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Transistor im Schalterbetrieb 2

Frage 9 von 10 (4 Punkte)
Nicht beantwortet

Ein Transistor wird als Schalter betrieben. Welche Aussagen treffen zu, wenn der Transistor
ausgeschaltet ist?

[ Der Kollektorstrom betragt Ic = 0A.

[ Die Basis-Emitter-Spannung betragt Ugg < OV.

[ Die Kollektor-Emitter-Spannung betragt Ucg = 0V.
[ Der Basisstrom betragt Ip = 0A.




image2.jpeg
Strome im Transistor

Frage 5von 10 (4 Punkte)
Nicht beantwortet

Welche Beziehungen zwischen den Strémen im Bipolartransistor sind korrekt?

OIe=Ic+Iz
O=Iz+Is
OIc=B-Iz
OIz=B-Ic
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Spannungsfolger

Frage 10 von 10 (3 Punkte)
Nicht beantwortet

Was muss gelten, damit sich ein Operationsverstarker wie ein Spannungsfolger verhalt?

O Esist keine Ruckkopplung vorhanden.
(O Der Ausgang ist direkt auf den Plus-Eingang ruckgekoppelt.
O Der Ausgang ist direkt auf den Minus-Eingang rtickgekoppelt.
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Schalterbetrieb

Frage 8 von 10 (4 Punkte)
Nicht beantwortet

Was gilt, wenn ein Bipolartransistor als Schalter betrieben wird?

[[] Der Transistor wird tibersteuert.
[[] Die Schaltung wird nicht-linear betrieben.
[[] Die Stromverstarkung des Transistors ist maximal.

[[] Der Transistor arbeitet als Spannungsquelle.
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Reihenschaltung

Frage 5 von 10 (4 Punkte)
Nicht beantwortet

Was gilt bei einer Reihenschaltung von Widerstanden?

[[] Der Gesamtwiderstand ist die Summe der Einzelwiderstande.

[ Die Spannung an allen Widerstanden ist dieselbe.

[] Der Gesamtleitwert ergibt sich aus der Summe der Einzelleitwerte.
[] Der Stromfluss durch alle Widerstande ist derselbe.
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OPV Schaltung 3

Frage 8 von 10 (3 Punkte)
Nicht beantwortet

Gegeben ist folgende Schaltung:
C:

udT

u,

a

Wie verhélt sich diese Schaltung?

(O Sie verstirkt u(t) um den Faktor RC.
QO Sie bildet eine Stammfunktion von e (t).
(O Sie exponentiert ue(t).

QO Sie bildet die Ableitung von ue (t).

u




