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1 Welcher Effekt überwiegt in der Nuklearmedizin (100keV-1MeV)?
- Photoeffekt.
2 Wie häufig muss die Kalibrierung des Dosismonitorsystems mindestens überprüft werden? 
- 14-tägig
3 Wie misst man geringe Aktivität im Blut?
-Bohrloch-Detektor
4 Natürliche Strahlenbelastung in Baden-Württemberg (Deutschland?
- 2,1 mSv
5 Einheit der Äquivalentdosis?
- Sv
6 Nach welchem Formalismus wird der bauliche Strahlenschutz dimensioniert? 
- Ermittlung der Kenndosisleistung und Berechnung des notwendigen Schwächungsfaktors
7 Ab wann kann Materialaktivierung in der Strahlentherapie auftreten? 
- 8MeV
8 Ganzkörperzähler – was wird damit gemessen?
- Art und Aktivität gammaemittierender Nuklide
9 PET – werden Kollimatoren benötigt?
- 511keV Gammaquanten elektrische Koinzidenzmessung
10 Wann unterliegt ein radioaktiver Stoff den Beförderungsbedingungen?  
- wenn er oberhalb der Freigrenze ist
11 Wer ist für die Anbringung der orangenen Tafel verantwortlich?
- Fahrer
12 …rechtliche Grundlage für den Strahlenschutz?
- Atomgesetz 
13 Verhältnis der Halbwertszeiten (Wann ist die Zerfallsreihe im Gleichgewicht)?
- Tochternuklid << Mutternuklid
14 Was ist nicht geeignet für eine Organaktivitätsmessung?
- Einfache planare Szintigraphie
15 Wer kontrolliert die Dosis-Referenzwerte?
- ärztliche Stelle
16 An wen muss die ärztliche Stelle Verbesserungsvorschläge übermitteln?
- SSV
17 Dosimetrie- Unterscheidung der Anforderungen: 
- Basisdaten, Konstanzprüfung, Referenzdosimetrie
18 Was braucht man nicht für die 1D Berechnung?
- Gantrywinkel (Orientierung im Raum)
19 Wann findet ein Beta+ Zerfall stattfinden?
- bei Protonenüberschuss mit einem Q-Wert > 2mC^2
20 Die rechtfertigende Indikation für eine Röntgenaufnahme (nicht Teleradiologie) ist:
- nur von einem auf diesem Gebiet fachkundigen Arzt persönlich vor Ort stellbar
 21 Die Auswertung des Filmdosimeters einer beruflich strahlenexponierten Person der Kat. B ergibt im Monat März mSv und für den Monat April 4 mSv. Vor März war im laufenden Kalenderjahr keine dosimetrisch messbare Strahlenexposition zu verzeichnen. Was ist zu veranlassen?
- Anheben in Kat A

22 Welches ist kein Personendosimeter?
- Kontaminationsdosimeter
23 Wie ist der Kontrollbereich abzugrenzen?
- Kontrollbereich




