Gedächtnisprotokoll WS 18/19 – Tomographische Techniken:

1. In welchem Bereich liegt die Auflösung von MRT?
· picomolar
· nanomolar
· femtomolar
· millimolar

2. Eigenschaften, die ein Szintillator haben sollte? (Freitext mindestens 4)

3. Welche Eigenschaften sollte die Elektronik haben für PET? (Freitext mindestens 4)

4. Was bedeutet CRT? (Freitext)

5. Was macht ein Szintillator (wandelt was in was um?)
· y in Licht
· Licht in y, usw.

6. Irgendwas mit Koinzidenzmessungen /Zeitmessungen für PET, welche Annahmen oder so? (3 ankreuzen)
· Amplitude und Energie können als konstant angenommen werden
· man benutzt Trigger (einen Schwellenwert) für diese Messungen
· es werden die Ankunftszeiten der y im Detektor gemessen
· es kann eine Zeitauflösung unter 1ns erreicht werden

7. Was kann man mit einer guten Zeitauflösung erreichen? (2 Richtige)
· TOF-System
· Signalverstärkung im …
· bessere Energieauflösung
· weniger randoms werden detektiert

8. Wovon hängt die Auflösung im PET ab?
· [bookmark: _GoBack]Kristallgröße

9. Nenne 2 Lichtdetektoren-Arten (Photosensoren?):
· z.B. SiPM, G-APD

10. Diagramm von MR-Spektroskopie aus VL mit GABA und Molekülstruktur (beschriftet mit Zahlen an den Bindungen) gegeben?
· anhand des Diagramms herausfinden welche Struktur (Bindung) in der Mitte liegt
11. Warum macht man einen Transmissions-Scan?
· um Schwächung zu berücksichtigen
· irgendwas mit Hintergrundstrahlung 
· Irgendwas mit Energiefenster, wofür, was damit gemacht?
· Energie mit der auch am Ende gerechnet wird (oder so)
