	
	
	



	Gruppe 3
	Ohm´sches Gesetz
	02.03.23



Physikalisches Praktikum für Naturwissenschaftler 
Blockpraktikum Wintersemester 2022/23 
OG- Ohm’sches Gesetz und Wheatstone’sche Messbrücke

Betreuer: Aaron Von Raven

Protokollanten: 
Namen……
Gruppe 3


Versuchsdatum: 02.03.2023

[bookmark: _Toc128931993]Aufgenomme Messwerte[image: ]
Abb. 1: Messwerte Handgeschrieben


[image: ]
Abb. 2: Anmerkung 1


[image: ]Abb.3: Vorblatt 1



[image: Ein Bild, das Text enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]Abb. 4: Vorblatt 2


	
	
	



2

image3.jpeg
J
St e .
i

; Anmerkungen zuf Auswertung belm OG-Versuch

. Bevor Sle mir das engenthche OG Protokoll zusenden, 'mussen Sle mlr dleses Dokument

5 zusammen mit dem Deckblatt und der :Messwerttabelle zukommen lassen. Zweck dieses
Dokuments ist.es, dass Sie zuhdchst die korrekten Berechnungen bestatigt bekommen, bevor | i
Sie das ProtokoII fertlg erstelien. Dies: sollte dle Anzahl der Abgaben hoffenthch deu‘l:llch .

reduzleren

u__fEbe la: : A 5
Geben Ste die Stelgung a und dle Unstcherhelt Aa der. Stelgung fur dle Stromfehlerschaltung .

mit Emhelt an;

a-.,O/(/_“i } B 495 j/))ﬂf)!

+ Geben Sie aus oblgen Werten folgend den Wderstand des Messdrahtes und dle unge*
rundete Messunsxcherhert der Wderstandsmessung mit Einhelt an::
BRI . A
) Rv."K- = *{ »g‘z ﬂ_ o 'Aux='"'~'-',r_ z \/.,/_,W,',
. Geben Sle das Endergebms dieser Messung mit absoluter Messunsrcherhert an:
X R (8 3}13 £0022)Q und mlt relatlver Messunsxcherhert. R =22l 1 994%) Q

] Aufggbe, 1b: i o : 3 : &
Geben Sle das Endergebnis flir die far die Messung des Drahtdurchmessers d mittels R und
" die zugehonge ungerundete Messunsncher’heft an:, i x

3 : pz
= 2 =0

$02 (‘1-— men Aud:‘ = 0,0002643 ;, mm

I

Geben Sle das Endergebms dleser Messung an. Also d (O So,_g 53 ’0 00 g@' .) mm:

" Geben Sle das Endergebms der Messung mit dem Messschleber an: d (o 8 +o A ) Bl

u_fggbel_ g :
Geben Sie die Steigung a und dle Unslcherhex’c Aa der S’ceigung fur dreSpannungsfehler— :

,schaltung mit Emhext any

_J>t<v.,

: O ow;z il A oo o i o, 000’428
: Geben Sle aus obigen Werten folgend den Widerstand u‘es Messdrahtes urid’ dle unge-
rundete! Messunsncherhert der Wderstandsmessung mit Einheit an' .

meiosgoel o Aua-'ooml e

. 1 9

.Geben Sie das Endergebms dieser Messung mit absclu‘cer Messunslcherhert an:

R= ( Ao l_t]o =9, 05‘ )Q und rmt relatwer Messunsncherheft R =/0, os( 1+ (o) 58 %) Q

"\4,
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* Aufgabe3a:

der be;den Wlderstande die ungerundeten Mxttelwerte for Rx

Geben Sie filr die Messung
. und.Ry, sow:e deren Messunsxcherheuen an b
S Rx= AuRX = '.
; Augy = : G o H
= A Ry e (L | R
Ry 5 q‘ - o]
Geben Sie das Endergebms dieser Messung mit abso[uter Messunsxcherhelt an: e
Rx‘-( SiE: S ) Q und mit relatlver Messunsncherhext Re='S28 (1+ i ,';3%}!2
& ! 2
Geben Sie das Endergebms dieser Messung mit absoluter Messunsmherhertan b
Re=( M, 4 £ o8 )Qund mrt relativer Messunsmherhelt Ry= 1A ( dlzn
Aufgabe 3bi! j
de den kheoratxsch berechneten

'Aufggbe 3f: i : :
Geben Sie fur die Relhenschaltung der belden Wlderstande dle expenmentel}en Werte an:us

 Alffzabe 3e; (o) 5 . 0
Geben Sie fiir die Relhenschaltung der belden Widerstinde den theoretlsch berechneten

Geben Sie fiir dxe Para[le[scha[tung der beiden Widerstan
ungerundeten Mittelwert Ry, sowie dessen Messunsicherheiteh an: : » e
i

Ru'= 30,31 &8 Augy =
Geben Sie das Endergebms dleser M.essuncx mit absoluter Mes: cheit an
Ru (30,3 + ) Q uhd mit relativer Messunsictierheit: Ry (1£. 5 2%) O

. 'Aufgabe SR ‘
Geben Sie fiir die Pamllelscha]tunn der. beiden W Iderstanae den _xparmemell berechneten 6

ungerundeten Mn:telwer‘c Rn, sowie | dessen Messunsxcherhalten an: H
di

CRS ok Augy =

Geben Sle das Endergebms dieser Messung mit absoluter Messunsmherhext antie ' S
o (1+,\»::§%).Q

Ru—( 2,62 i, prs )Qund mit relatlver Messunsxcherhext Ri'=

ungerundeten Mittelwert R, sowie dessen Messunsmherhe[ten an:
s MW sty ; :

/(23 92, . A}JR__=-' 11857 o [
3 . 1
Geben Sle das Endergebms dieser. Messung mit absolu‘cer Messunsncherhert an: ‘, " %
R_,_ (‘42%0 Rl )Qund mit relatxver Messunsmherhext R -42;,0 1+ quty

|

8

.R ’TZS MZ ?)S 355 g ‘.
i

: Geben Sie das Endergebms d:eser Messung mit, absolu’cer Messuns;cherhelt TR :
o}g %Q"

R_=(425 35 ) Qundmit relatlver Messunsxcherhelt R -415 (1+
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1. sn-om-smnnunss Kennlinie : ’ DT messer (Messsthlaber)t 1) p Kanthaldraht: 4L77~ ;
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‘Anmerkuggen zur Auswertung_beim OG-Versuch'

Zunachst eml;ze grundsatzhche Anmerkung

X

Tabellen haben eine aussagekraftige Uberschrift, Dlagramme eine entsprechende
Unierschnﬁ: Fr die Beschrifturig wird eine gut lesbare Schrn‘tart -groRe verwendet, .

Die Diagramme haben keine extra Beschreibung oberhalb der Messkuwe, es erfolgt

auch keine.Angabe ,y = 1,223x“ im Diagramm.
Dié Berechnuhg der.Ausgleichsgeraden erfolgt immer analy‘ﬂsch nicht mlttels desh

Stagungsdrmecks Geben Sie dies so im Protokoll an.

[:4
E

Die-Einheit der Steigung und der Unsicherheit der Steigung einer Ausglelchsgeraden
ist geben durch die Einheit der ,,y-Achse” geteilt durch die Einheit der ,x-Achse”. .
Alsoin Aufgabe 13a) und1c) ist die Einheit der Steigung: I/A oder 1/:2 3

1.d/R. besitzen die berechneten Werte eine Einheit.

a

‘gerundet Beachten Sie hierbei,

| entsprechend und immer. aufgerundet, Die Ergebniszahl wird normal gerunde’c und
hat gléich viele Nachkommastellen wie die Messunsicherheit. Bis)

Alle -Endergebnisse werden gemdR der im Praktikum gebrauchllchen Konvention-

ob die erste von Null verschiedene Ziffer def.
Messunsicherheit eine 1 oder-2 ist, dann ist die Rundesteﬂe, die Stelle rechts davon. | -
Istidxe erste von Null' verschiedene Ziffer eine 3 bis 9, dann ist diese ‘Stelle die~ :
Rundestelle Die Messunsicherheit wird erst bei der Angabe-des Endergebnisses |

besitzt i immer zwei signifikante Stelle.

Di¢ Prozentangabe bei der Angabe des Endergebnisses.mit relativer! Messunsmherhelt

Fa L"Is fir eine MessgroBe zwei unterschiedlich’ b Stimmte l\/’escergebmsse Vorllegen,
prufen Sie auf” Konsistenz der beluen Messergebl isse. Also. Gberlappen SICI‘I die ;

Konf‘denzmterva”e"'
Fligen Sie Seitenzahlen ein und vergessen Sie das Fazit nicht

‘_ m] B(g

Anmerku:'lgeﬁ zu Aufg. abel: - 3

) Dle analytlsch berechneten Werte fur die Stelgung m und deren Unsxcherhelt Am s

qben Sxe ungerundet im Protokoll an:und zwar mit vier signifit kanteh Stellen. Beisplel
55 S a=0,1112... 1/Q :

7R . . Aa=0,002323... 1/Q L o

Fo'!gende Angabe mdchte ‘ich nicht sehen im Protokoll: a= =0,11123... £ 0, 002323

Dig Messunsicherheit Auyp fOr dle Bestlmmung von R xst gegeben durch (bei Aufgabe

la und 1c): A ra
Ty ; AuR— folgtausiﬁz; (a)"_(a;)

] Geben Sie die Formel flr Aug i lm ‘Protokoll an.

Fur den Durchmesser d des Drahtes (Aufgabe 1b) gilt:
Hlerbel ist p der spezn‘" sche Wlderstand des Matena! | die Linge: des
Messdrahtes und der'R der hestlmmte Wderstand des Drahtes. Um die Messun-.

sncherhert E it dem Gauss” schen Fehlerfort
B pﬂanzungsgesetz w bestlmm
; dre partle”e -Ableitung von d nach R berechne’c werden Also' $ 5 T“USS-'-

.,' : LS N ,_"m ) 5
P

! —— "




