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	Keller, Haug, Dohm, Kaulich, Kupferschläger,...

	Regulärer Klausurtermin oder Nachklausurtermin
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	Maximal erreichbare Punktzahl
	

	Anzahl Aufgaben Berechnung
	

	Anzahl Aufgaben Freitext
	

	Anzahl Aufgaben Multiple Choice
	alle



Kursiv:  genauer Wortlaut unklar
Gelb: richtige Antwort

1. Welche maximale jährliche Dosis ist im Schaltraum eines Linearbeschleunigers zulässig?
a. 6mSv
b. 20mSv
c. 1mSv
2. Nach welchem Formalismus wird der bauliche Strahlenschutz dimensioniert?
a. Ermittlung der Kenndosisleistung und Berechnung des notwendigen Schwächungsfaktors
b. Berechnung der Schwelle für den Kernphotoeffekt
c. Abschätzung der Zehntelwertsdicken
3. Wie häufig muss die Kalibrierung des Dosismonitorsystems mindestens überprüft werden?
a. Jährlich
b. Halbjährlich
c. 14-tägig
4. Welche der nachfolgenden Aufgaben fällt nicht in den Tätigkeitsbereich des Sachverständigen?
a. Prüfung des baulichen Strahlenschutzes
b. Prüfung der technischen Abschaltvorrichtung
c. Durchführung der klinischen Dosimetrie
5. Wie oft ist die messtechnische Kontrolle zu wiederholen?
a. Jährlich
b. Alle 2 Jahre
c. Alle 5 Jahre
6. …rechtliche Grundlage für den Strahlenschutz
a. Atomgesetz (…in Zukunft Strahlenschutzgesetz…)
7. …welche(s?) Verfahren ist am besten geeignet zur Ermittlung der Organdosis?
a. …
8. …Grenzwert für Schutz der Öffentlichkeit
a. 1mSv/a
9. …Prinzip beim Röntgen
a. Schattenbild (analog/digital)
10. Wer ist für die Anbringung der orangenen Tafel verantwortlich?
a. Fahrer
11. Wann unterliegt ein radioaktiver Stoff den Beförderungsbedingungen?
a. Wenn er oberhalb der Freigrenze ist
12. Welche Einrichtung überprüft ….?
a. Ärztliche Stelle
13. Ab wann kann Materialaktivierung in der Strahlentherapie auftreten?
a. 8MeV
14. Natürliche Strahlenquellen in der Bundesrepublik
a. …
b. …
c. …
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