Prüfungsstoff Bildverarbeitung 

- Histogramm, Histogrammeinebnung
Was ist das ? Eins zeichnen können
- Rauschfilterung
Einfachster Operator: Mittelwert-Box-Filter, Faltung mit der Box, Wie sieht das im Frequenzraum raus? Was macht die Box mit genau einer Frequenz? Was löscht sie aus?
Median-Filter: Wie funktioniert er? Was macht er? 
Matrix mit Zahlenwerten und man soll dann einen Medianfilter anwenden

- Fourier-Theorie
Eine Aufgabe mit 16/60 Punkten!
Was ist Fourier? Was bedeutet das ganze?
Formeln sollte man auswendig wissen!
Diskrete Fourier kann auch aus Übung drankommen
Eindimensionale Beispiele, sollte man auswendig und zeichnen können, man muss auch wissen wie breit z.B. die Box zu der dazugehörigen Funktion ist, Achsen beschriften können! Im Frequenzraum steht immer 1/Einheit des Ortsraum z.B. s  1/s ; cm  1/cm; Man muss schon genau wissen, zB. wo die Fouriertransformation einer Sinuswelle liegt (ein einziger Peak, einmal positiv und einmal negativ!) 
ist Fourier Transf komplex macht man meistens nur Betrag, reell sin(x)/x kann man auch die negativen Teile zeichnen
Eigenschaften: Was passiert, wenn ich Verschiebungen einbaue usw.
Abtasttheorem auch sehr wichtig: Man braucht immer mind. die doppelte Frequenz um abzutasten
wie vermeidet man Aliasing?  Tiefpassfilter! Welche Frequenz darf man gerade nicht mehr durchlassen, wenn z.B. 20khz Abgetastet wird? 10kHz

- Kantendetektion
Bilder mit verschiedenen Kantenoperatoren, man muss erkennen können welche Filter angewandt wurde!
Was macht der Filter genau und wie sieht es aus?
Betragberechnung: X und Y Komponente im Quadrat und dann Wurzel ziehen
Wenn Kanten nur 1 Pixel breit ist: Canny
Wenn die Kanten geschlossen sind: Marhildreth! VZW des Laplace-Operator
Was passiert im Frequenzraum, wenn ich ein Signal ein mal ableite? Betragsmäßige Gerade die für Hohe Frequenzen höher wird 

- Bildrekonstruktion:
Wenn man den Frequenzgang des Filters kennt, kann man im Frequenzraum durch die Schwächung dividieren um die Operation rückgängig zu machen  es wird auch Rauschen verstärkt!
- Was macht man bei Rauschen?  Costrained Filter  Irgendwas mit Hochpassfilter

- Multiskalenrepräsentation
- Wavelets: Prinzip ist wichtig, man verwendet einen Bandfilter, der hohe und tiefe Fq rausnimmt, Skalierung, Eine Art Waveles Frequenzen auszurechnen ist das Lifting, erklären können

- Intelligent scissors
Dynamisches Auschneiden oder erkennen einer Kante, wie funktioniert das ungefähr? irgendein paper?

Morphologische Operatoren
Pixel sind gegeben und man muss die Operatoren erkennen und verstehen
[bookmark: _GoBack]Man sollte die Operatoren auch selbst anwenden können
