BMT SoSe 2021 - Gedächtnisprotokoll

Infos:
Keine Fragen zu MRT
Einige Altklausurfragen

1. Form um Herzvektor zu beschreiben (sehr eindeutig)
a. Einthoven'sche Dreieck
b. Gauß-Lineal 
c. 
d. 
2. Konkavspiegel: Welche Aussagen stimmen, wenn das Objekt hinter  dem Krümmungsmittelpunkt (C) steht? Hinweis: “Hinter C” bedeutet, dass C und F zwischen dem Objekt und dem Spiegel liegen.
a. Bild ist invertiert
b. Bild ist größer als das Objekt
c. Bild ist aufrecht
d. Bild ist virtuell
e. Bild ist kleiner als das Objekt

3. Welchen Filter benötigt man, wenn f_u<f_o und fu > 0 und f_o < unendlich
a. Hochpass
b. Tiefpass
c. Bandpass
d. Bandsperre

6) Mit welchen Verfahren kann das Frequenzspektrum aus dem Zeitsignal bestimmt werden? 
a. Fouriertransformation
b. Ohmsches Gesetz
c. Laplace-Transformation

7) Welche Potentiale gibt es? 
a. Oberes Potential
b. Unteres Potential
c. Oberflächenpotential
d. Unterflächenpotential
e. Äußeres Potential
f. Inneres Potential
g. Vorderes Potential
h. Hinteres Potential
i. Mechanisches Potential

8) Verfahren zur nicht-invasiven kontinuierlichen Blutdruckmessung
a.  Palpation
b. Tonometrie
c. Servo-Plethysmo-Manometrie
d. Kontaktdruckmethode

9) Welche Informationen liefert die Fourier-Transformation?
a. Amplituden der im Signal enthaltenen Frequenzen
b. Messort des Signals
c.  Phasenlage der im Signal enthaltenen Frequenzen zueinander 

10) Was ist normalerweise höher die Pulswellengeschwindigkeit oder die Blutflussgeschwindigkeit? Oder sind sie sogar identisch?

11) Was wird mit der Zytometrie gemessen ?

14)  Muskelkontraktion 
a. Aktin (richtig)
b. Myosin (richtig)

15) Formel für Widerstand und die Einheiten in einer Legende dazu angeben 

17. Mit was ist eine nicht invasive Ableitung von subkutanen Gewebe möglich? 
a. Viererkette
b. Tetrapolare Messung 
c. Wheatston'sche Brückenschaltung

18. Charakteristik eines summarischen EMG
a. Frequenzbereich 10 Hz - 10 kHz
b. Signal: wenige mV 
c. Frequenzbereich 100 kHz - 1 MHz 
d. Signal: über 1 V

19. Was sind die Aufgaben der Medizin?
a. Grundlagenforschung
b. Gesundheitsfürsorge
c. Gesundheitsvorsorge
d. Entwicklung von Medizingeräten

20.Die Eigenschaften von Metall Leiter (ML) und Ionenleiter(IL)
(gibt 8 Optionen: welche ist 2.Klasse, welche ist 1.Klasse, welche gibt Stofftransport? Welche Leiter hat die positive und negative Elektrode?

21.Was bedeutet EKG?
a. Elektrokardiogramm.

22. Was bezeichnet die Cochlea?
· Hörschnecke
· 

-zelluläre Bestandteile des Blutes
a. Leukozyten
b. Erythrozyten
c. Thrombozyten
d. Natrium, Chlorid , ...
-R= (ro*l)/A nennen und Einheiten dazu
- Einheit Tonheit 
- Was bedeutet isotherm?
a. Temperatur ist konstant
- Kaltleiter
a. elektrischer Widerstand steigt mit zunehmender Temperatur
b. elektrischer Widerstand ist unabhängig von der Temperatur
c. elektrischer Widerstand steigt mit abnehmender Temperatur
d. elektrischer Widerstand fällt mit zunehmender Temperatur

- Heißleiter
e. elektrischer Widerstand steigt mit zunehmender Temperatur
f. elektrischer Widerstand ist unabhängig von der Temperatur
g. elektrischer Widerstand steigt mit abnehmender Temperatur
h. elektrischer Widerstand fällt mit zunehmender Temperatur
-durch was wird der WS an den Elektroden beeinflusst

- Wodurch wird der Haut-/Gewebewiderstand beeinflusst?
a. Gewebeart
b. Elektrodenfläche
c. Durchblutung
d. Elektrolythaushalt
e. Hautfeuchtigkeit
f. Frequenz

- Welches sind die charakteristischen Punkte eines EKG-Signals
a. PQRST

-welche Verfahren zur Messung des subkutanen WS?

- Was wird mit der Lungenperfusionsszintigrapie gemessen?
a. Lungendurchblutung

- Was wird mit der Lungenventilationsszintigrapie gemessen?
a. Lungenbelüftung

-Verfahren zur nichtinvasiven diskontinuierlichen Blutdruckmessung 
a. Palpation
b. Ablation
c. Ultraschall-Doppler
d. Auskultation
e. Oszillometrie

- Der subkutane Widerstand ist annähern ohmsch bis zu einer Frequenz von maximal …?
a. 1 MHz
b. 1000 kHz
c. 1 GHz
d. 1000 Hz
e. 1 kHz

- Gegeben ist eine Serienparallelschaltung (EZB) von Widerständen und Kapazität (wie im Skript). Welche Ortskurve passt dazu?
→  vier verschiedene Ortskurven zur Auswahl

- Gegeben ist ein Eingangssignal U_e = U1 + U2. Wie sieht das Ausgangssignal eines verzerrungsfreien Verstärkers aus, wenn die Phasenlage um Pi verschoben wird.
→ vor U1 und U2 jeweils die gleiche Zahl (hier 0,5) und Phasenverschiebung auch gleich

- Welche Größen können mit einem Gerät bestimmt werden, das sowohl Elektrokardiogram als auch Impedanzkardiographie kann?
a. Schlagvolumen
b. thorakaler Flüssigkeitsinhalt
c. Kontraktilität und Pumpeffizienz
d. Preload und Afterload
e. systolische Zeitintervalle

- Welche Aussage über Pulswellengeschwindigkeit (v_p) und Blutströmungsgeschwindigkeit (v_b) trifft zu?
a. v_b > v_p
b. v_b < v_p
c. v_b = v_p

- Was bedeutet/Was macht man mit Zytometrie?
a. metrische Größen von Zellen bestimmen



· Was bedeutet ein isothermer Prozess?
-> Temperatur bleibt konstant


· Wovon ist die Bremsstrahlung abhängig?
-> wie nah die Elektronenbahn am Kern liegt
-> Energie des beschleunigten Elektron
-> Coulomb-Feld


· Ist das Spektrum der Bremsstrahlung kontinuierlich oder diskontinuierlich?
· Ist das Spektrum der charakteristischen Strahlung kontinuierlich oder diskontinuierlich?

