Sommersemester 2023
BM5
Frage 1:
Welche physikalische Wechselwirkung von Gammastrahlung mit Weichteilgewebe ist dominant bei nuklearmedizinischen Anwendungen 
(100 keV – 1 MeV)?
1. kohärente Streuung
2. Compton Streuung  
3. Photoeffekt
4. Paarerzeugung
5. Kernphotoeffekt
Frage 2:
Messvorrichtung in der Nuk mit der entnommene radioaktive Körperflüssigkeit (Blut) am ehesten gemessen werden können?
1. Gammakamera
2. Messsonde
3. PET-Scanner
4. Bohrlochdetektor
Frage 3:
Der Positronenzerfall (β+) findet nur statt, wenn
1. der instabile Atomkern einen Protonenüberschuss aufweist und der Q-Wert größer 2mec2 ist (me = Elektronenmasse).
2. der instabile Atomkern einen Protonenüberschuss aufweist und der Q-Wert kleiner 2mec2 ist.
Frage 4:
Wie erfolgt bei der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) die Kollimation der Strahlung?
1. Durch gleichzeitige Messung (Koinzidenz) von zwei 511-keV-Photonen (elektronische Kollimation)
2. Durch gleichzeitige Messung (Koinzidenz) von zwei Positronen (elektronische Kollimation)
Frage 5:
Welches Verfahren ist zur Ermittlung der Organdosis am ehesten nicht geeignet?
1. planare Szintigraphie mit conjugate counting
2. einfache planare Szintigraphie  
3. SPECT mit Schwächungs- und Streukorrektur
4. PET mit Schwächungs- und Streukorrektur
[bookmark: _Hlk109306781]
Frage 6:
Wie wird die inhärente Inhomogenität (wöchentliche QC) bei Gammakameras geprüft?
[bookmark: _Hlk109306860]Ohne Kollimator und mit Punktquelle in großem Abstand.   

[bookmark: _Hlk109307201]Frage 7:
Beim Gammazerfall ändert sich
Weder die Massenzahl noch die Ordnungszahl 

Frage 8:
Frage zu technischem Strahlenschutz
Ermittlung der Kenndosisleitung und dann Berechnung des Schwächungsfaktors
Frage 9:
Vorteile Partikeltherapie
Höhere RBW von Schwerionen/Protonen als bei Photonen, hohe Dosis im Bragg-Peak
Frage 10:
Abschirmung von Neutronen
1. Moderation schneller Neutronen, 2. Absorption der langsamen Neutronen, 3. Abschirmung der auftretenden Gammastrahlung 
Frage 11:
Ab wann spricht man von HRQ
Umschlossener, radioaktiver Stoff mit dem Überschreiten der der Aktivitätswerte der Strahlenschutzverordnung Anlage 4 Tabelle 1
Frage 12:
Kennzeichnungsplicht von radioaktiven Behälter über dem 10^4-fachen der Freigrenze- was stimmt nicht?
Folie 26 Fehrenbacher, Neutronenvorlesung  Vorausberechnetes Entsorgungsdatum ist falsch
Frage 13:
Entlassung von Patienten nach der Radioiodtherapie, was ist richtig?
Mit Meldung darf man Patienten aus medizinischen Gründen früher entlassen
Frage 14:
Bei einer schwangere Patienten am 10. Tag wurde ein Schädel-CT gefahren. Wie muss man vorgehen?
Scanbereich (Schädel) ist sicher weit vom Uterus entfernt, Konversionsfaktor < 0,001 
Frage 15:
Ab wann tritt Aktivierung der Luft am Linac auf?
Ab 8 MeV
Frage 16:
Welches Verfahren zur Messung der Personendosis stimmt nicht?
Kontaminationsmonitor
Frage 17:
Wann wird Diebstahlschutz benötigt?
Wenn die Aktivität oberhalb der Freigrenze liegt
Frage 18:
Welche Abgabe von radioaktiven Stoffen stimmt nicht?
Abgabe an Sondermülldeponierung
Frage 19:
Was ist ein bedeutsames Vorkommnis?
Nicht zu erwartende deterministische Schäden bei Untersuchungen
Frage 20:
Frage zur Medizinischen Forschung was ist richtig?
Der Dosisgrenzwert für im Sinne des Forschungsvorhabens gesunde Personen beträgt 20 mSv
Frage 21:
Frage zu Minderjährigen in der medizinischen Forschung, was stimmt?
Dürfen nur teilnehmen, wenn bereits auf das Forschungsvorhaben eine Krankheit bzw. ein Krankheitsverdacht vorliegt
Frage 22:
Ab welcher Dosis HU ist Schwangerschaftsabbruch gerechtfertigt?
100mSv
Frage 23:
Vorteile des AL im Vergleich zur Teletherapie
Normalgewebe wird besser geschont
Frage 24:
Frage zu Abhängigkeit der Bestrahlungszeit von der Dosiswirkung im Bezug auf den Strahlenschutz
Verschiedene Antworten mit Bestrahlungszeit, Dosiswirkung, Dosisleistung, Dosis konstant etc. – wir wissen die Antwort leider nicht mehr
Frage 25:
Frage zur Strahlentherapie allgemein bei Photonenfeldern. Was ist falsch?
Strahlerkopf wird beim Wechsel vom Photonen- in den Elektronenbetrieb immer ausgetauscht 
Die richtigen Antworten waren zu Keilfilter, Kollimation Photonenfeld etc.
Frage 26: 
Welche Beschleuniger werden heute in der Strahlentherapie verwendet?
Hochfrequenzlinearbeschleuniger für Elektronen und Photonen, Zyklotron und Synchrotron für Schwerionen und Protonen
Frage 27:
Welches bildgebende Verfahren wird in der Strahlentherapie zur Patientenpositionierung nicht eingesetzt? 
1. CT
2. MRT
3. Ultraschall
4. Planares Röntgen
5. PET
Frage 28:
Welche Unsicherheiten werden in der Strahlentherapie bei der Berechnung von Margins nichts berücksichtigt?
1. Konturierung GTV
2. Mikroskopische Tumorausdehnung
3. Organbewegung
4. Lagerunsicherheiten
5. Unsicherheiten durch das Planungssystem
Frage 29:
Welches Verfahren in der Dosimetrie um die Dosis zu bestimmen stimmt nicht?
1. Filmdosimetrie
2. TLD
3. Kalorimetrie
4. Ionisationsdosimetrie
5. Tachymetrie
Frage 30:
Frage zu Strahlentherapie allgemein. Was ist richtig? 
Wenn möglich am Linac von hoher nach niedriger Energie abstrahlen
Frage 31:
Frage zur medizinischen Forschung
Bei Studien mit Begleitdiagnostik ist eine Anzeige ausreichend
Frage 32:
??
Frage 33:
a) Dosisleistungskonstante, Aktivität und Abstand r gegeben, Berechnung der effektiven Dosis, die man in der Teeküche abbekommt, wenn man sich dort 200h im Jahr aufhält, ohne Berücksichtigung der Bleiwand (F als 1 annehmen)
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b) Bleiwand jetzt berücksichtigen bei der Berechnung, Schwächungsfaktor F aus der Tabelle rauslesen. Handelt es sich jetzt um einen Strahlenschutzbereich?
Frage 34:
5 Fälle auf bedeutsames Vorkommnis, Vorkommnis oder kein Vorkommnis überprüfen und falls es ein bedeutsames Vorkommnis ist begründen warum
1. Zu wenig Aktivität in der Nuklearmedizin verabreicht -> aufgezogene Aktivität und Rückmessung + verordnete Aktivität waren gegeben
2. Tangentialbestrahlung einer Mamma, es treten Hautrötungen auf
3. Patientenverwechslung in der Röntgendiagnostik, CTDI = 91 mGy war gegeben
4. Vergessener Boost, er wurde aber nach 2 Tagen mit geplanter Dosis nachgeholt
5. Zu viel Tc99-Technegas in der Diagnostik verabreicht- Schwellenwert musste überprüft werden 
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