

PEMP Prüfung Gedächtnisprotokoll SoSe25- 90min 90 Punkte
Teil A (45 Punkte)
Dr. Pemp Projekt in Aufgabentext beschrieben: Infusionspumpe
1. Vier Schritte im Entwicklungsprozess nennen, plus das jeweilige Endprodukt der Phase – zusätzlich: In welcher Phase ist die größte Beeinflussbarkeit der Kosten und Funktion gegeben?
2. Welcher Schritt folgt nach den vier Entwicklungsschritten? Was wird in dieser Phase gemacht?
3. Ist das Gerät im beschriebenen Dr. Pemp Projekt ein Gerät und warum (mit der Definition von Gerät arbeiten)
4. Ist das Dr. Pemp Projekt ein Projekt und warum (mit der Definition von Projekt arbeiten)
5. Unterschied Validierung und Verifizierung 
6. Blackbox zur Infusionspumpe zeichnen
7. Funktion und Aufbau des morphologischen Kastens erläutern
8. Welche Verfahren zur Auswahl der besten Lösung nennen
9. Komplette Funktionsstruktur mit Roth Symbolen zur Infusionspumpe zeichnen und in einer Tabelle die einzelnen Symbole daraus erklären und Anwendungsbeispiel nennen 
10. …
11. Ankreuzen (wahr/falsch mit Begründung) 
1. Kann man Stoffe, Energie und Nachricht in einander umwandeln 
2. Kann man bei der Abstraktion die F-Anforderung weg lassen 
3. Ist eine Anforderungsliste noch anpassbar nachdem die Phase 1 abgeschlossen ist?
4. …

Teil B (45 Punkte)
1. Auflistung und Erklärung des Workflows beim 3D-Drucken mit FDM
2. Genannt waren 3 Fehler beim FDM-Drucken – Aufgabe: Zuordnen, in welchem Schritt im Workflow der Fehler passiert ist, und mögliche Verbesserung nennen
a. Eigentlich runde Ecke wird im 3D-Druck eckig
b. Bauteil bricht bei Belastung, obwohl es schon optimal zur Belastungsrichtung auf dem Druckbett angebracht wurde
c. Bauteil löst sich von der Druckplatte
3. Zwei Ausrichtungen für den FDM-Druck eines Türgriffs sind visuell dargestellt. Für die Möglichkeiten sollen jeweils die folgenden Fragen beantwortet werden:
a. Wo am Bauteil findet Bridging statt? 
b. Wo am Bauteil gibt es Überhänge? Müssen Stützstrukturen eingeplant werden? 
c. Besteht Gefahr von Delamination? 
d. Wie ist die Oberflächenbeschaffenheit an den funktionalen Stellen? 
e. Abschließend: Welche Ausrichtung sollte gewählt werden + Begründung
4. Fiktiver Fall: Man hat mit SLS gedruckt, der Hohlkörper ist gebrochen und man wurde mit flüssigem Harz bespritzt. Was kann konstruktiv verändert werden und wo, um dies zu vermeiden?
5. Vor- und Nachteile von 1k und 2k Lacke
6. Motorkennlinie DC-Motor: Zu gegebener Kennlinie (Drehmoment/Drehzahl) einen stärkeren und einen schwächeren Motor einzeichnen 
7. Gegenüberstellung DC-Motor zu Schrittmotor (zu den jeweiligen Kategorien immer + oder – für besser oder schlechter): Gewicht (bei gleicher Leistung), Verschleiß, Ansteuerung mit PWM möglich, Positioniergenauigkeit
8. Nyquist-Shannon-Abtasttheorem beschrieben, was passiert, wenn man das nicht beachtet und wie heißt dieses Phänomen? 
9. Zum AD-wandler 2 charakteristische Parameter und die Einheiten dazu nennen 
10. Rechnung zum AD Wandler: wie hoch ist die Auflösung eines 10 bit-AD-Wandler mit Eingangsspannung von 10V?
11. Zu optischem Encoder (Inkrementalgeber) beurteilen, ob die Einordnung wertdiskret und zeitkontinuierlich stimmt, darüber hinaus das Signal der LED-Sensors und des Zählers einzeichnen
12. Wie unterscheiden sich die Ausgangssignale von Primärsensor, Sensor und smartem Sensor?
13. Potentiometer erklären, auf welchem Prinzip basiert das und sagen, ob er auch rotatorische Bewegung kann 
14. Vor- und Nachteile von DMS und FSR
15. Fragen zum Spritzguss: Warum sind gleiche Wanddicken sinnvoll? Wie kann man das realisieren? Und warum sind dicke Wanddicken ungeschickt?
16. Was ist die Funktionsweise vom Laserschneiden?
17. Nenne 3 Lasercutter Arten mit ihren Eigenschaften 
18. Welcher Laser wird am Institut verwendet? (In Aufgabenstellung wurde genannt, dass z.B. Holz, Glas,… am Institut geschnitten wird)
19. Die drei Grundeigenschaften des Laserlichts generell nennen
20. Zwei Spektren sind gegeben (eins recht breit und ein typisches RGB-LED-Spektrum): Begründen, welches besser geeignet ist für den Einsatz in Endoskopen
21. Wie kann man beim Eloxieren einfärben? Die drei Möglichkeiten nennen und erklären




